Приказ министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 N 14-36н
(ред. от 21.12.2020)
"Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории Красноярского края"	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 14.07.2021

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 21.12.2020 N 14-48н)	

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме", Законом Красноярского края от 11.10.2012 N 3-551 "Об отдельных полномочиях Правительства Красноярского края в области предоставления коммунальных услуг и снабжения коммунальными ресурсами", на основании Положения о министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2010 N 270-п, приказываю:
1. Утвердить:
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Ачинск на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 1;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Ачинск на отопительный период, определенные методом аналогов, согласно приложению N 2;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Боготол на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 3;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Бородино на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 4;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Дивногорск на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 5;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Дивногорск на отопительный период, определенные методом аналогов, согласно приложению N 6;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Енисейск на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 7;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Канск на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 8;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Красноярск на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 9;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Красноярск на отопительный период, определенные методом аналогов, согласно приложению N 10;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Лесосибирск на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 11;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Лесосибирск на отопительный период, определенные методом аналогов, согласно приложению N 12;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Минусинск на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 13;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Минусинск на отопительный период, определенные методом аналогов, согласно приложению N 14;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Назарово на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 15;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Назарово на отопительный период, определенные методом аналогов, согласно приложению N 16;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Норильск на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 17;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Сосновоборск на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 18;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Сосновоборск на отопительный период, определенные методом аналогов, согласно приложению N 19;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Шарыпово на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 20;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Шарыпово на отопительный период, определенные методом аналогов, согласно приложению N 21;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края ЗАТО г. Железногорск на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 22;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края ЗАТО г. Зеленогорск на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 23;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края ЗАТО п. Солнечный на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 24;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края поселок Кедровый на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 25;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Абанский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 26;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Ачинский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 27;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Балахтинский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 28;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Березовский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 29;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Бирилюсский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 30;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Боготольский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 31;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Богучанский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 32;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Большемуртинский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 33;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Большеулуйский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 34;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Дзержинский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 35;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Емельяновский район (за исключением Зеледеевского сельсовета) на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 36;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Зеледеевский сельсовет Емельяновского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 37;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Енисейский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 38;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Ермаковский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 39;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Идринский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 40;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Иланский Иланского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 41;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Далайский сельсовет Иланского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 42;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Ельниковский сельсовет Иланского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 43;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Карапсельский сельсовет Иланского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 44;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Новогородский сельсовет Иланского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 45;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Новониколаевский сельсовет Иланского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 46;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Новопокровский сельсовет Иланского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 47;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Южно-Александровский сельсовет Иланского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 48;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Ирбейский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 49;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Казачинский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 50;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Канский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 51;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Каратузский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 52;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Кодинск Кежемского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 53;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Кежемский район (за исключением города Кодинска) на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 54;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Козульский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 55;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Краснотуранский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 56;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Артемовск Курагинского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 57;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края поселок городского типа Большая Ирба Курагинского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 58;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края поселок городского типа Кошурниково Курагинского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 59;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края поселок городского типа Краснокаменск Курагинского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 60;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края поселок городского типа Курагино Курагинского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 61;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Березовский сельсовет Курагинского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 62;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Брагинский сельсовет Курагинского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 63;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Кочергинский сельсовет Курагинского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 64;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Марининский сельсовет Курагинского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 65;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Черемшанский сельсовет Курагинского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 66;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Щетинкинский сельсовет Курагинского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 67;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Камарчагинский сельсовет Манского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 68;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Каменский сельсовет Манского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 69;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Колбинский сельсовет Манского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 70;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Нарвинский сельсовет Манского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 71;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Первоманский сельсовет Манского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 72;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Унгутский сельсовет Манского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 73;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Шалинский сельсовет Манского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 74;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Минусинский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 75;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края поселок городского типа Мотыгино Мотыгинского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 76;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края поселок городского типа Раздолинск Мотыгинского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 77;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Новоангарский сельсовет Мотыгинского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 78;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Орджоникидзевский сельсовет Мотыгинского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 79;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Партизанский сельсовет Мотыгинского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 80;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Первомайский сельсовет Мотыгинского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 81;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Назаровский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 82;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края поселок городского типа Нижний Ингаш Нижнеингашского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 83;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края поселок городского типа Нижняя Пойма Нижнеингашского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 84;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Ивановский сельсовет Нижнеингашского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 85;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Канифольнинский сельсовет Нижнеингашского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 86;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Кучеровский сельсовет Нижнеингашского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 87;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Поканаевский сельсовет Нижнеингашского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 88;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Тинский сельсовет Нижнеингашского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 89;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Тинской сельсовет Нижнеингашского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 90;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Соколовский сельсовет Нижнеингашского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 91;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Стретенский сельсовет Нижнеингашского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 92;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Новоселовский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 93;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Партизанский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 94;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Заозерный Рыбинского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 95;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Рыбинский район (за исключением города Заозерного) на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 96;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Саянский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 97;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Северо-Енисейский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 98;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Сухобузимский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 99;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края городское поселение Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 100;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 101;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 102;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края сельское поселение Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 103;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Тасеевский район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 104;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Туруханский район (за исключением города Игарки, Борского сельсовета, Верхнеимбатского сельсовета, Туруханского сельсовета) на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 105;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Игарка Туруханского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 106;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Борский сельсовет Туруханского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 107;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Верхнеимбатский сельсовет Туруханского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 108;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Туруханский сельсовет Туруханского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 109;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Ужур Ужурского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 110;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Златоруновский сельсовет Ужурского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 111;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Крутоярский сельсовет Ужурского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 112;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Кулунский сельсовет Ужурского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 113;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Озероучумский сельсовет Ужурского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 114;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Приреченский сельсовет Ужурского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 115;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края город Уяр Уярского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 116;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Авдинский сельсовет Уярского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 117;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Балайский сельсовет Уярского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 118;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Громадский сельсовет Уярского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 119;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Новопятницкий сельсовет Уярского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 120;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Толстихинский сельсовет Уярского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 121;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Березовский сельсовет Шарыповского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 122;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Ивановский сельсовет Шарыповского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 123;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Новоалтатский сельсовет Шарыповского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 124;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Парнинский сельсовет Шарыповского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 125;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Родниковский сельсовет Шарыповского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 126;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Холмогорский сельсовет Шарыповского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 127;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Шушенский район (за исключением поселка Ильичево) на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 128;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края поселок Ильичево Шушенского района на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 129;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Эвенкийский муниципальный район на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 130;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Пировский муниципальный округ на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 131;
нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории муниципального образования Красноярского края Тюхтетский муниципальный округ на отопительный период, определенные расчетным методом, согласно приложению N 132.
2. Для установления нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домов на территории Красноярского края, утвержденных на отопительный период, указанных в пункте 1 настоящего Приказа, продолжительность отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных) определена согласно приложению N 133.
3. Опубликовать Приказ в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
(п. 3 в ред. Приказа министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 21.12.2020 N 14-48н)
4. Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через 10 дней после его официального опубликования.

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 1
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД АЧИНСК НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ
МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0506	-	0,0504	
1.2	2	0,0466	0,0497	0,0485	
1.3	3 - 4	-	0,0302	-	
1.4	10	-	0,0259	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	2	0,0183	0,0231	-	
2.2	4 - 5	0,0159	0,0157	-	
2.3	6 - 7	0,0151	-	-	
2.4	9	0,0146	0,0156	-	
2.5	10	0,0126	0,0139	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 2
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД АЧИНСК НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕТОДОМ
АНАЛОГОВ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	3 - 4	0,0255	-	-	
1.2	5 - 9	0,0207	0,0200	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 3
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД БОГОТОЛ НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ
МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0459	0,0459	0,0470	
1.2	2	0,0462	0,0463	0,0467	
1.3	3 - 4	0,0287	0,0288	-	
1.4	5 - 9	0,0250	0,0256	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0192	0,0192	0,0196	
2.2	2	0,0177	0,0232	0,0166	
2.3	3	0,0180	0,0213	-	
2.4	4 - 5	0,0195	0,0148	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 4
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД БОРОДИНО НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0428	0,0428	0,0428	
1.2	2	0,0425	0,0458	-	
1.3	3 - 4	0,0283	-	-	
1.4	5 - 9	0,0235	0,0236	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	0,0184	0,0184	
2.2	2	0,0203	0,0174	-	
2.3	3	0,0274	-	-	
2.4	4 - 5	-	0,0145	-	
2.5	6 - 7	-	0,0180	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 5
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД ДИВНОГОРСК НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0431	-	0,0431	
1.2	2	0,0400	0,0400	0,0438	
1.3	3 - 4	0,0279	0,0272	-	
1.4	5 - 9	-	0,0240	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0180	0,0180	0,0180	
2.2	2	0,0151	0,0151	0,0163	
2.3	3	0,0171	-	0,0148	
2.4	4 - 5	0,0146	0,0135	-	
2.5	9	0,0128	0,0128	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 6
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД ДИВНОГОРСК НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
МЕТОДОМ АНАЛОГОВ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	5 - 9	0,0224	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 7
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД ЕНИСЕЙСК НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0440	
1.2	2	0,0435	0,0430	0,0464	
1.3	3 - 4	0,0296	-	0,0284	
1.4	5 - 9	0,0240	0,0272	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0199	
2.2	2	-	-	0,0214	
2.3	4 - 5	0,0187	0,0177	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 8
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД КАНСК НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ
МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0498	0,0503	0,0494	
1.2	2	0,0504	0,0510	0,0488	
1.3	3 - 4	0,0320	0,0320	-	
1.4	5 - 9	0,0275	0,0272	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0211	-	0,0211	
2.2	2	0,0193	0,0180	0,0180	
2.3	3	0,0194	0,0197	-	
2.4	4 - 5	0,0172	0,0170	-	
2.5	6 - 7	-	0,0156	-	
2.6	9	-	0,0152	-	
2.7	10	-	0,0153	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 9
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД КРАСНОЯРСК НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0440	0,0427	0,0429	
1.2	2	0,0442	0,0454	0,0441	
1.3	3 - 4	-	0,0272	0,0281	
1.4	10	0,0237	-	-	
1.5	11	0,0251	-	-	
1.6	12	0,0244	0,0239	-	
1.7	13	-	0,0235	-	
1.8	14	0,0249	0,0247	-	
1.9	15	0,0251	-	-	
1.10	16 и более	0,0221	0,0269	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0178	0,0178	0,0178	
2.2	2	0,0170	0,0167	0,0150	
2.3	3	0,0155	0,0175	0,0147	
2.4	4 - 5	0,0131	0,0148	-	
2.5	6 - 7	0,0120	0,0145	-	
2.6	8	0,0122	-	-	
2.7	9	0,0141	0,0126	-	
2.8	11	0,0127	0,0121	-	
2.9	12 и более		0,0136	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 10
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД КРАСНОЯРСК НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
МЕТОДОМ АНАЛОГОВ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	3 - 4	0,0246	-	-	
1.2	5 - 9	0,0246	0,0244	-	
1.3	10	-	0,0170	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	10	0,0151	0,0181	-	
2.2	12 и более	0,0147	-		

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 11
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД ЛЕСОСИБИРСК НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0467	0,0467	0,0467	
1.2	2	0,0458	0,0436	0,0483	
1.3	3 - 4	0,0300	0,0308	0,0296	
1.4	5 - 9	0,0268	-	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0224	0,0212	0,0212	
2.2	2	0,0181	0,0241	0,0199	
2.3	3	0,0209	0,0199	0,0222	
2.4	4 - 5	0,0169	0,0172	-	
2.5	9	0,0155	0,0148	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 12
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД ЛЕСОСИБИРСК НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
МЕТОДОМ АНАЛОГОВ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	5 - 9	-	0,0261	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 13
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД МИНУСИНСК НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	3 - 4	0,0281	-	-	
1.2	5 - 9	0,0248	-	-	
1.3	12	0,0207	-	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0191	0,0191	0,0191	
2.2	2	0,0169	0,0162	0,0162	
2.3	3	0,0168	0,0160	0,0160	
2.4	4 - 5	0,0149	0,0155	-	
2.5	6 - 7	0,0131	-	-	
2.6	9	0,0130	0,0135	-	
2.7	10	-	0,0115	-	
2.8	12 и более	0,0143	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 14
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД МИНУСИНСК НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕТОДОМ
АНАЛОГОВ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0225	0,0243	0,0234	
1.2	2	0,0249	0,0262	0,0293	
1.3	5 - 9	-	0,0207	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 15
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД НАЗАРОВО НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0472	0,0455	0,0458	
1.2	2	0,0474	0,0488	0,0457	
1.3	3 - 4	0,0288	0,0301	0,0290	
1.4	5 - 9	-	0,0257	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0192	-	0,0192	
2.2	2	0,0180	0,0175	0,0161	
2.3	3	0,0214	0,0158	-	
2.4	4 - 5	0,0172	0,0154	-	
2.5	8	0,0134	-	-	
2.6	9	0,0136	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 16
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД НАЗАРОВО НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕТОДОМ
АНАЛОГОВ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	5 - 9	0,0230	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 17
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД НОРИЛЬСК НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	3 - 4	0,0325	0,0336	-	
1.2	5 - 9	0,0295	0,0306	-	
1.3	12	0,0308	-	-	
1.4	14	0,0308	-	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	3	-	-	0,0243	
2.2	9	0,0170	0,0175	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 18
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД СОСНОВОБОРСК НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	5 - 9	0,0281	-	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	0,0168	-	
2.2	2	-	0,0166	-	
2.3	4 - 5	0,0143	0,0145	-	
2.4	9	0,0167	0,0133	-	
2.5	10	0,0135	0,0143	-	
2.6	11	0,0145	0,0143	-	
2.7	12 и более	0,0157	0,0150	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 19
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД СОСНОВОБОРСК НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
МЕТОДОМ АНАЛОГОВ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	5 - 9	-	0,0204	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 20
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД ШАРЫПОВО НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0445	0,0445	0,0445	
1.2	2	0,0428	0,0423	0,0413	
1.3	3 - 4	-	0,0286	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0186	0,0186	0,0186	
2.2	2	0,0156	0,0156	0,0156	
2.3	3	-	-	0,0178	
2.4	4 - 5	-	0,0149	-	
2.5	6 - 7	0,0162	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 21
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД ШАРЫПОВО НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ МЕТОДОМ
АНАЛОГОВ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	5 - 9	-	0,0275	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 22
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0502	0,0461	0,0461	
1.2	2	0,0459	0,0458	0,0469	
1.3	3 - 4	0,0294	0,0297	-	
1.4	5 - 9	0,0263	0,0264	-	
1.5	10	-	0,0263	-	
1.6	11	-	0,0262	-	
1.7	12	0,0268	0,0258	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0192	0,0192	0,0192	
2.2	2	0,0183	0,0162	0,0162	
2.3	3	0,0189	0,0167	-	
2.4	4 - 5	0,0152	0,0159	-	
2.5	6 - 7	-	0,0148	-	
2.6	9	-	0,0145	-	
2.7	10	-	0,0125	-	
2.8	12 и более	-	0,0127	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 23
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЗАТО Г. ЗЕЛЕНОГОРСК НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0425	-	0,0425	
1.2	2	0,0422	0,0433	0,0424	
1.3	3 - 4	0,0264	0,0277	-	
1.4	5 - 9	0,0331	0,0236	-	
1.5	10	-	0,0247	-	
1.6	12	0,0227	-	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0183	0,0219	0,0183	
2.2	2	0,0156	0,0156	0,0156	
2.3	3	0,0153	-	0,0153	
2.4	4 - 5	0,0154	-	-	
2.5	6 - 7	0,0153	-	-	
2.6	9	0,0136	0,0139	-	
2.7	12 и более	0,0122	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 24
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЗАТО П. СОЛНЕЧНЫЙ НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0552	0,0506	0,0506	
1.2	2	0,0469	0,0608	0,0506	
1.3	3 - 4	0,0345	0,0396	-	
1.4	5 - 9	-	0,0282	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0211	0,0211	0,0203	
2.2	2	0,0199	0,0171	0,0171	
2.3	3	-	0,0218	-	
2.4	4 - 5	-	0,0175	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 25
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСЕЛОК КЕДРОВЫЙ НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0433	
1.2	5 - 9	0,0249	0,0250	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0181	
2.2	2	-	-	0,0152	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 26
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
АБАНСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0449	
1.2	2	0,0449	-	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0193	
2.2	2	0,0176	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 27
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
АЧИНСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0467	0,0455	0,0449	
1.2	2	0,0436	0,0491	-	
1.3	3 - 4	0,0301	-	-	
1.4	5 - 9	0,0250	0,0246	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0187	-	0,0187	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 28
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
БАЛАХТИНСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0497	0,0497	0,0497	
1.2	2	0,0572	0,0493	0,0498	
1.3	5 - 9	-	0,0294	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0207	-	-	
2.2	2	-	0,0247	-	
2.3	3	-	0,0264	-	
2.4	6 - 7	-	0,0149	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 29
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0453	0,0454	0,0455	
1.2	2	0,0461	0,0519	0,0446	
1.3	3 - 4	0,0304	0,0310	-	
1.4	5 - 9	0,0289	0,0283	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0186	
2.2	2	-	0,0208	-	
2.3	3	0,0205	-	-	
2.4	4 - 5	0,0151	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 30
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
БИРИЛЮССКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0456	0,0456	0,0456	
1.2	2	0,0453	0,0464	0,0461	
1.3	3 - 4	0,0293	0,0402	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	0,0190	0,0190	
2.2	2	0,0174	-	0,0176	
2.3	4 - 5	0,0179	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 31
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
БОГОТОЛЬСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0461	0,0461	0,0461	
1.2	2	0,0489	0,0458	0,0427	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0192	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 32
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0478	
1.2	2	-	-	0,0490	
1.3	3 - 4	0,0366	-	-	
1.4	5 - 9	0,0269	-	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0217	
2.2	2	-	0,0191	0,0204	
2.3	4 - 5	-	0,0182	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 33
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
БОЛЬШЕМУРТИНСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0493	0,0493	0,0493	
1.2	2	0,0498	-	0,0494	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0206	
2.2	2	0,0177	-	0,0205	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 34
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0483	-	0,0483	
1.2	2	0,0486	0,0474	0,0520	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	2	0,0188	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 35
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0472	-	0,0472	
1.2	2	0,0494	-	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	2	0,0190	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 36
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕЛЕДЕЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА) НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ
МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0464	0,0466	0,0464	
1.2	2	0,0469	0,0499	0,0453	
1.3	3 - 4	0,0299	0,0319	0,0323	
1.4	5 - 9	0,0273	0,0262	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0193	0,0193	0,0193	
2.2	2	0,0180	-	-	
2.3	3	0,0169	-	-	
2.4	4 - 5	0,0153	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 37
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЗЕЛЕДЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА
НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	2	-	0,0471	0,0472	
1.2	3 - 4	-	0,0298	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	3	-	0,0175	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 38
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0434	-	0,0445	
1.2	2	0,0405	0,0443	0,0450	
1.3	3 - 4	0,0275	-	-	
1.4	5 - 9	0,0302	0,0257	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0197	0,0237	0,0197	
2.2	2	-	-	0,0250	
2.3	4 - 5	0,0229	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 39
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0443	0,0443	0,0443	
1.2	2	0,0445	0,0452	0,0449	
1.3	3 - 4	0,0279	-	0,0285	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0191	0,0191	0,0191	
2.2	2	0,0188	0,0174	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 40
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ИДРИНСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0467	-	0,0467	
1.2	2	0,0471	0,0473		
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	2	-	-	0,0187	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 41
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД ИЛАНСКИЙ ИЛАНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0457	0,0457	0,0457	
1.2	2	0,0486	0,0457	0,0465	
1.3	3 - 4	0,0287	0,0296	-	
1.4	5 - 9	0,0251	0,0252	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0197	0,0197	0,0197	
2.2	2	0,0182	-	-	
2.3	3	0,0179	-	0,0131	
2.4	4 - 5	-	0,0157	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 42
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ДАЛАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИЛАНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	0,0464	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 43
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЕЛЬНИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИЛАНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0457	
1.2	2	-	-	0,0455	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 44
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КАРАПСЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИЛАНСКОГО РАЙОНА
НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0471	0,0471	0,0471	
1.2	2	0,0445	0,0486	-	
1.3	3 - 4	0,0396	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 45
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
НОВОГОРОДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИЛАНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0463	0,0463	0,0463	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0199	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 46
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
НОВОНИКОЛАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИЛАНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
1.1	1	-	-	0,0191	
1.2	2	0,0175	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 47
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
НОВОПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИЛАНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0468	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 48
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЮЖНО-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИЛАНСКОГО РАЙОНА
НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	3 - 4	-	0,0295	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 49
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ИРБЕЙСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0490	0,0458	0,0501	
1.2	2	0,0489	0,0502	0,0488	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	0,0197	0,0211	
2.2	2	0,0196	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 50
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0480	
1.2	2	-	-	0,0500	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	2	-	-	0,0199	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 51
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КАНСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ
МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0467	0,0439	0,0439	
1.2	2	0,0441	0,0449	0,0438	
1.3	3 - 4	0,0283	0,0280	-	
1.4	5 - 9	-	0,0245	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0189	0,0189	0,0189	
2.2	2	0,0186	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 52
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КАРАТУЗСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0456	0,0461	0,0456	
1.2	2	0,0487	0,0543	-	
1.3	3 - 4	0,0353	-	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0196	-	-	
2.2	2	0,0229	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 53
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД КОДИНСК КЕЖЕМСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0488	0,0488	0,0488	
1.2	2	0,0455	-	0,0491	
1.3	3 - 4	0,0287	-	-	
1.4	5 - 9	0,0277	0,0284	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0221	0,0221	0,0221	
2.2	2	0,0188	0,0188	0,0191	
2.3	3	0,0185	0,0185	0,0185	
2.4	9	-	0,0162	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 54
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КЕЖЕМСКИЙ РАЙОН (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА КОДИНСКА)
НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	0,0487	0,0487	
1.2	2	-	0,0498	0,0502	
1.3	5 - 9	-	0,0284	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	0,0221	0,0221	
2.2	2	-	-	0,0212	
2.3	3	-	0,0207	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 55
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КОЗУЛЬСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0475	0,0475	0,0479	
1.2	2	0,0521	0,0509	0,0468	
1.3	3 - 4	0,0299	0,0282	-	
1.4	5 - 9	-	0,0270	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0198	
2.2	2	-	-	0,0167	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 56
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0442	0,0442	0,0442	
1.2	2	0,0441	-	0,0439	
1.3	3 - 4	0,0274	-	-	
1.4	5	0,0256	-	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	2	0,0179	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 57
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД АРТЕМОВСК КУРАГИНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0613	
1.2	2	0,0541	-	0,0501	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 58
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА БОЛЬШАЯ ИРБА КУРАГИНСКОГО РАЙОНА
НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0447	0,0447	0,0447	
1.2	2	0,0413	0,0413	0,0413	
1.3	5 - 9	-	0,0246	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0192	
2.2	2	-	-	0,0164	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 59
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА КОШУРНИКОВО КУРАГИНСКОГО РАЙОНА
НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0512	0,0474	0,0479	
1.2	2	0,0702	-	0,0605	
1.3	5 - 9	-	0,0381	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 60
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА КРАСНОКАМЕНСК КУРАГИНСКОГО РАЙОНА
НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0466	
1.2	5 - 9	-	0,0261	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0200	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 61
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА КУРАГИНО КУРАГИНСКОГО РАЙОНА
НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0558	0,0463	0,0473	
1.2	2	0,0452	0,0434	0,0428	
1.3	5 - 9	-	0,0240	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0187	
2.2	2	0,0181	-	0,0159	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 62
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КУРАГИНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0464	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 63
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
БРАГИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КУРАГИНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0472	
1.2	2	0,0473	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 64
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КОЧЕРГИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КУРАГИНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0475	-	0,0453	
1.2	2	0,0419	0,0452	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 65
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
МАРИНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КУРАГИНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0463	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0199	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 66
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЧЕРЕМШАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КУРАГИНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	2	0,0592	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 67
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЩЕТИНКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КУРАГИНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	2	-	-	0,0510	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 68
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КАМАРЧАГИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МАНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	0,0479	0,0479	
1.2	2	0,0595	0,0668	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0200	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 69
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МАНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0475	0,0475	0,0475	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0198	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 70
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КОЛБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МАНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	0,0478	0,0478	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 71
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МАНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0472	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	2	-	0,0194	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 72
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПЕРВОМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МАНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0471	-	0,0471	
1.2	2	-	0,0468	-	
1.3	3 - 4	-	0,0296	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0197	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 73
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
УНГУТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МАНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0475	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 74
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МАНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0475	-	0,0475	
1.2	2	0,0474	0,0485	-	
1.3	3 - 4	0,0301	-	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0198	-	0,0198	
2.2	2	0,0241	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 75
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
МИНУСИНСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0458	0,0458	0,0458	
1.2	2	0,0457	0,0467	0,0578	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0197	0,0197	0,0197	
2.2	3	0,0174	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 76
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСЕЛОК МОТЫГИНО МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0494	
1.2	2	-	-	0,0489	
1.3	3	0,0288	-	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0222	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 77
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСЕЛОК РАЗДОЛИНСК МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0506	
1.2	2	-	-	0,0500	
1.3	3 - 4	0,0319	-	-	
1.4	5 - 9	-	0,0284	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 78
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
НОВОАНГАРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0501	
1.2	2	-	-	0,0512	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0262	
2.2	3	0,0197	0,0243	0,0193	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 79
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА
НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0486	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 80
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПАРТИЗАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0503	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 81
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПЕРВОМАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0501	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 82
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0497	0,0497	0,0497	
1.2	2	0,0475	0,0482	0,0470	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0204	
2.2	2	0,0172	0,0182	0,0172	
2.3	3	0,0188	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 83
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСЕЛОК НИЖНИЙ ИНГАШ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0482	0,0475	0,0475	
1.2	2	0,0471	0,0439	0,0490	
1.3	3 - 4	0,0306	-	-	
1.4	5 - 9	0,0261	-	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0205	-	0,0205	
2.2	2	0,0186	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 84
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСЕЛОК НИЖНЯЯ ПОЙМА НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0466	0,0497	0,0470	
1.2	2	0,0473	-	0,0467	
1.3	3 - 4	0,0299	-	-	
1.4	5 - 9	-	0,0255	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0201	0,0201	0,0201	
2.2	3	0,0208	-	-	
2.3	4 - 5	-	0,0169	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 85
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	0,0436	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 86
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КАНИФОЛЬНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0471	
1.2	2	0,0459	-	0,0465	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 87
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КУЧЕРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0436	-	0,0436	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 88
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОКАНАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.2	2	0,0468	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 89
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0188	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 90
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ТИНСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0467	
1.2	2	0,0477	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 91
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
СОКОЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	0,0436	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 92
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
СТРЕТЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0436	-	0,0436	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 93
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
НОВОСЕЛОВСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0496	0,0496	0,0525	
1.2	2	0,0499	0,0495	0,0485	
1.3	5 - 9	-	0,0276	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0213	
2.2	2	0,0208	0,0268	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 94
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0439	0,0439	0,0439	
1.2	2	0,0459	-	0,0427	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	2	0,0198	-	0,0172	
2.2	3	0,0129	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 95
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД ЗАОЗЕРНЫЙ РЫБИНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД,
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0452	-	0,0445	
1.2	2	0,0439	0,0457	0,0439	
1.3	3 - 4	0,0282	-	-	
1.4	5 - 9	0,0244	0,0242	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0192	-	-	
2.2	2	0,0187	-	-	
2.3	3	0,0178	0,0179	-	
2.4	4 - 5	-	0,0141	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 96
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЫБИНСКИЙ РАЙОН (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА ЗАОЗЕРНОГО)
НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0473	0,0467	0,0478	
1.2	2	0,0481	0,0475	0,0467	
1.3	3 - 4	0,0304	0,0294	-	
1.4	5 - 9	0,0258	0,0257	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0201	0,0201	0,0201	
2.2	2	0,0185	0,0207	0,0191	
2.3	4 - 5	-	0,0159	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 97
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
САЯНСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0457	0,0457	0,0457	
1.2	2	0,0422	0,044	0,0422	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	2	-	0,0179	0,0168	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 98
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0495	0,0486	0,0512	
1.2	2	0,0511	0,0495	0,0512	
1.3	3 - 4	0,0311	0,0321	-	
1.4	5 - 9	0,0313	0,0287	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	0,0221	0,0241	
2.2	2	-	-	0,0223	
2.3	3	0,0207	-	-	
2.4	4 - 5	0,0179	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 99
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0502	0,0502	0,0502	
1.2	2	0,0509	0,0530	0,0504	
1.3	3 - 4	0,0313	0,0314	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0209	
2.2	2	0,0204	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 100
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	2	-	-	0,0585	
1.2	3 - 4	0,0370	-	-	
1.3	5 - 9	0,0321	-	0,0319	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 101
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД ДУДИНКА ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ
МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0589	
1.2	2	0,0578	-	-	
1.3	3 - 4	0,0382	-	-	
1.4	5 - 9	0,0332	0,0342	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0261	
2.2	6 - 7	0,0217	-	-	
2.3	9	0,0203	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 102
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0578	
1.2	2	-	-	0,0539	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0263	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 103
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ХАТАНГА ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0612	
1.2	2	-	0,0564	0,0574	
1.3	3 - 4	-	0,0356	-	
1.4	5 - 9	0,0324	-	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	2	-	-	0,0243	
2.2	4 - 5	0,0199	0,0210	0,0208	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 104
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ТАСЕЕВСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0479	
1.2	2	0,0490	-	0,0509	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0198	
2.2	2	-	-	0,0200	
2.3	3	-	-	0,0198	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 105
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ТУРУХАНСКИЙ РАЙОН (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРОДА ИГАРКИ, БОРСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА, ВЕРХНЕИМБАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, ТУРУХАНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА) НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ
МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0459	
1.2	2	-	-	0,0493	
1.3	3 - 4	0,0305	-	-	
1.4	5 - 9	0,0271	-	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0208	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 106
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД ИГАРКА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0516	
1.2	2	0,0481	-	0,0532	
1.3	5 - 9	0,0299	0,0290	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	4 - 5	0,0191	-	-	
2.2	9	0,0171	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 107
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
БОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0399	0,0399	0,0399	
1.2	2	-	-	0,0412	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0185	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 108
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ВЕРХНЕИМБАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0422	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0191	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 109
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ТУРУХАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0445	0,0445	0,0447	
1.2	2	0,0472	-	0,0464	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0202	0,0202	0,0202	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 110
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД УЖУР УЖУРСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0507	0,0520	0,0506	
1.2	2	0,0501	0,0443	0,0506	
1.3	3 - 4	0,0314	-	-	
1.4	5 - 9	0,0283	0,0281	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	2	-	0,0195	-	
2.2	3	0,0173	-	-	
2.3	4 - 5	0,0169	0,0168	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 111
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЗЛАТОРУНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЖУРСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0502	-	0,0502	
1.2	2	0,0515	0,0515	0,0465	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 112
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРУТОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЖУРСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0476	-	0,0476	
1.2	2	0,0462	0,0469	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	2	0,0179	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 113
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КУЛУНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЖУРСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0515	
1.2	2	-	-	0,0522	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 114
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ОЗЕРОУЧУМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЖУРСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0456	-	0,0456	
1.2	2	0,0422	-	0,0457	
1.3	3 - 4	0,0285	-	-	
1.4	5 - 9	-	0,0253	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	2	0,0174	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 115
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЖУРСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0461	-	-	
1.2	2	0,0478	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 116
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОРОД УЯР УЯРСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0478	0,0478	0,0478	
1.2	2	0,0479	0,0489	0,0488	
1.3	3 - 4	0,0302	-	-	
1.4	5 - 9	0,0267	0,0266	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	2	0,0190	-	-	
2.2	3	0,0183	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 117
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
АВДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЯРСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0470	0,0470	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 118
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
БАЛАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЯРСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0481	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 119
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГРОМАДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЯРСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0541	-	-	
1.2	2	0,0576	0,0501	-	
1.3	5 - 9	-	0,0269	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 120
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
НОВОПЯТНИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЯРСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	0,0443	0,0448	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 121
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЯРСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0499	-	0,0473	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 122
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	0,0494	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	0,0206	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 123
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0468	0,0468	0,0468	
1.2	2	0,0468	-	0,0473	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	2	0,0176	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 124
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
НОВОАЛТАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0449	0,0446	0,0446	
1.2	2	-	0,0452	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	0,0186	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 125
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПАРНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0434	-	0,0434	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 126
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РОДНИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	2	-	0,0427	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 127
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ХОЛМОГОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0453	0,0454	-	
1.2	2	0,0420	0,0457	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0223	-	0,0184	
2.2	2	0,0248	0,0181	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 128
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ШУШЕНСКИЙ РАЙОН (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ П. ИЛЬИЧЕВО) НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0446	0,0446	0,0446	
1.2	2	0,0452	0,0451	0,0444	
1.3	3 - 4	0,0284	0,0287	-	
1.4	5 - 9	0,0243	0,0247	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0192	0,0192	0,0192	
2.2	2	0,0176	0,0164	0,0164	
2.3	3	0,0179	-	-	
2.4	4 - 5	0,0189	0,0154	-	
2.5	9	0,0168	0,0139	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 129
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П. ИЛЬИЧЕВО ШУШЕНСКОГО РАЙОНА НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0433	0,0433	0,0433	
1.2	2	0,0464	0,0476	0,0541	
1.3	3 - 4	0,0331	0,0351	-	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	0,0187	-	
2.2	3	0,0238	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 130
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ (ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0520	-	0,0521	
1.2	2	0,0543	0,0587	0,0555	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0259	
2.2	2	0,0209	-	0,0265	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 131
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	-	0,0448	
1.2	2	-	-	0,0431	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 132
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ТЮХТЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ
(ДАЛЕЕ - НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
Этажность	Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0461	-	0,0461	
1.2	2	0,0537	-	-	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 133
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-36н

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (КОЛИЧЕСТВО КАЛЕНДАРНЫХ МЕСЯЦЕВ, В ТОМ
ЧИСЛЕ НЕПОЛНЫХ), ОПРЕДЕЛЕННОГО ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ, УТВЕРЖДЕННЫХ
НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

N п/п	Муниципальное образование Красноярского края	Количество месяцев отопительного периода	
1	2	3	
1	г. Ачинск	9	
2	г. Боготол	9	
3	г. Бородино	9	
4	г. Дивногорск	9	
5	г. Енисейск	9	
6	г. Канск	9	
7	г. Красноярск	9	
8	г. Лесосибирск	9	
9	г. Минусинск	9	
10	г. Назарово	9	
11	г. Норильск	11	
12	г. Сосновоборск	9	
13	г. Шарыпово	9	
14	ЗАТО г. Железногорск	9	
15	ЗАТО г. Зеленогорск	9	
16	ЗАТО п. Солнечный	9	
17	п. Кедровый	9	
18	Абанский район	9	
19	Ачинский район	9	
20	Балахтинский район	9	
21	Березовский район	9	
22	Бирилюсский район	9	
23	Боготольский район	9	
24	Богучанский район	9	
25	Большемуртинский район	9	
26	Большеулуйский район	9	
27	Дзержинский район	9	
28	Емельяновский район (за исключением Зеледеевского сельсовета)	9	
29	Емельяновский район (Зеледеевский сельсовет)	9	
30	Енисейский район	9	
31	Ермаковский район	9	
32	Идринский район	9	
33	Иланский район (г. Иланский)	9	
34	Иланский район (Далайский сельсовет)	9	
35	Иланский район (Ельниковский сельсовет)	9	
36	Иланский район (Карапсельский сельсовет)	9	
37	Иланский район (Новогородский сельсовет)	9	
38	Иланский район (Новопокровский сельсовет)	9	
39	Иланский район (Новониколаевский сельсовет)	9	
40	Иланский район (Южно-Александровский сельсовет)	9	
41	Ирбейский район	9	
42	Казачинский район	9	
43	Канский район	9	
44	Каратузский район	9	
45	Кежемский район (г. Кодинск)	9	
46	Кежемский район (за исключением г. Кодинска)	9	
47	Козульский район	9	
48	Краснотуранский район	9	
49	Курагинский район (г. Артемовск)	9	
50	Курагинский район (пгт Большая Ирба)	9	
51	Курагинский район (пгт Кошурниково)	9	
52	Курагинский район (пгт Краснокаменск)	9	
53	Курагинский район (пгт Курагино)	9	
54	Курагинский район (Березовский сельсовет)	9	
55	Курагинский район (Брагинский сельсовет)	9	
56	Курагинский район (Кочергинский сельсовет)	9	
57	Курагинский район (Марининский сельсовет)	9	
58	Курагинский район (Черемшанский сельсовет)	9	
59	Курагинский район (Щетинкинский сельсовет)	9	
60	Манский район (Камарчагский сельсовет)	9	
61	Манский район (Каменский сельсовет)	9	
62	Манский район (Колбинский сельсовет)	9	
63	Манский район (Нарвинский сельсовет)	9	
64	Манский район (Первоманский сельсовет)	9	
65	Манский район (Унгутский сельсовет)	9	
66	Манский район (Шалинский сельсовет)	9	
67	Минусинский район	9	
68	Мотыгинский район (пгт Мотыгино)	9	
68	Мотыгинский район (пгт Раздолинск)	9	
70	Мотыгинский район (Новоангарский сельсовет)	9	
71	Мотыгинский район (Орджоникидзевский сельсовет)	9	
72	Мотыгинский район (Партизанский сельсовет)	9	
73	Мотыгинский район (Первомайский сельсовет)	9	
74	Назаровский район	9	
75	Нижнеингашский район (пгт Нижний Ингаш)	9	
76	Нижнеингашский район (пгт Нижняя пойма)	9	
77	Нижнеингашский район (Ивановский сельсовет)	9	
78	Нижнеингашский район (Канифольнинский сельсовет)	9	
79	Нижнеингашский район (Кучеровский сельсовет)	9	
80	Нижнеингашский район (Поканаевский сельсовет)	9	
81	Нижнеингашский район (Соколовский сельсовет)	9	
82	Нижнеингашский район (Стретенский сельсовет)	9	
83	Нижнеингашский район (Тинский сельсовет)	9	
84	Нижнеингашский район (Тинской сельсовет)	9	
85	Новоселовский район	9	
86	Партизанский район	9	
87	Рыбинский район (г. Заозерный)	9	
88	Рыбинский район (за исключением г. Заозерного)	9	
89	Саянский район	9	
90	Северо-Енисейский район	10	
91	Сухобузимский район	9	
92	Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район (Диксон)	12	
93	Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район (Дудинка)	10	
94	Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район (Караул)	10	
95	Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район (Хатанга)	11	
96	Тасеевский район	9	
97	Туруханский район (за исключением г. Игарки, Борского сельсовета, Верхнеимбатского сельсовета, Туруханского сельсовета)	11	
98	Туруханский район (г. Игарка)	10	
99	Туруханский район (Борский сельсовет)	11	
100	Туруханский район (Верхнеимбатский сельсовет)	11	
101	Туруханский район (Туруханский сельсовет)	11	
102	Ужурский район (г. Ужур)	9	
103	Ужурский район (Златоруновский сельсовет)	9	
104	Ужурский район (Крутоярский сельсовет)	9	
105	Ужурский район (Кулунский сельсовет)	9	
106	Ужурский район (Озероучумский сельсовет)	9	
107	Ужурский район (Приреченский сельсовет)	9	
108	Уярский район (г. Уяр)	9	
109	Уярский район (Авдинский сельсовет)	9	
110	Уярский район (Балайский сельсовет)	9	
111	Уярский район (Громадский сельсовет)	9	
112	Уярский район (Новопятницкий сельсовет)	9	
113	Уярский район (Толстихинский сельсовет)	9	
114	Шарыповский район (Березовский сельсовет)	9	
115	Шарыповский район (Ивановский сельсовет)	9	
116	Шарыповский район (Новоалтатский сельсовет)	9	
117	Шарыповский район (Парнинский сельсовет)	9	
118	Шарыповский район (Родниковский сельсовет)	9	
119	Шарыповский район (Холмогорский сельсовет)	9	
120	Шушенский район (за исключением п. Ильичево)	9	
121	Шушенский район (п. Ильичево)	9	
122	Эвенкийский муниципальный район	11	
123	Пировский муниципальный округ	9	
124	Тюхтетский муниципальный округ	9	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ