Приказ министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 04.12.2020 N 14-38н
(ред. от 01.03.2021)
"Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Красноярского края"	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 14.07.2021

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказов министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 21.12.2020 N 14-48н,
от 01.03.2021 N 14-08н)	

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2015 N 129 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду", Законом Красноярского края от 11.10.2012 N 3-551 "Об отдельных полномочиях Правительства Красноярского края в области предоставления коммунальных услуг и снабжения коммунальными ресурсами", на основании Положения о министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2010 N 270-п, приказываю:
1. Утвердить:
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края город Ачинск с применением расчетного метода, согласно приложению N 1;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края город Боготол с применением расчетного метода, согласно приложению N 2;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края город Бородино с применением расчетного метода, согласно приложению N 3;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края город Дивногорск с применением расчетного метода, согласно приложению N 4;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края город Енисейск с применением расчетного метода, согласно приложению N 5;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования город Канск с применением расчетного метода, согласно приложению N 6;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования город Красноярск с применением расчетного метода, согласно приложению N 7;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края город Лесосибирск с применением расчетного метода, согласно приложению N 8;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края город Минусинск с применением расчетного метода, согласно приложению N 9;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края город Назарово с применением расчетного метода, согласно приложению N 10;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края город Норильск с применением расчетного метода, согласно приложению N 11;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края город Сосновоборск с применением расчетного метода, согласно приложению N 12;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края город Шарыпово с применением расчетного метода, согласно приложению N 13;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края ЗАТО г. Железногорск с применением расчетного метода, согласно приложению N 14;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края ЗАТО г. Зеленогорск с применением расчетного метода, согласно приложению N 15;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края ЗАТО п. Солнечный с применением расчетного метода, согласно приложению N 16;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края поселок Кедровый с применением расчетного метода, согласно приложению N 17;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Ачинский район с применением расчетного метода, согласно приложению N 18;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Балахтинский район с применением расчетного метода, согласно приложению N 19;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Березовский район с применением расчетного метода, согласно приложению N 20;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Бирилюсский район с применением расчетного метода, согласно приложению N 21;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Богучанский район с применением расчетного метода, согласно приложению N 22;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Большемуртинский район с применением расчетного метода, согласно приложению N 23;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Емельяновский район (за исключением Зеледеевского сельсовета) с применением расчетного метода, согласно приложению N 24;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Зеледеевский сельсовет Емельяновского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 25;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Енисейский район с применением расчетного метода, согласно приложению N 26;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Ермаковский район с применением расчетного метода, согласно приложению N 27;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края город Иланский Иланского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 28;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Ельниковский сельсовет Иланского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 29;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Карапсельский сельсовет Иланского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 30;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Новогородский сельсовет Иланского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 31;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Южно-Александровский сельсовет Иланского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 32;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Канский район с применением расчетного метода, согласно приложению N 33;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Кежемский район с применением расчетного метода, согласно приложению N 34;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Козульский район с применением расчетного метода, согласно приложению N 35;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края город Артемовск Курагинского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 36;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края поселок городского типа Большая Ирба Курагинского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 37;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края поселок городского типа Кошурниково Курагинского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 38;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края поселок городского типа Краснокаменск Курагинского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 39;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края поселок городского типа Курагино Курагинского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 40;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Кочергинский сельсовет Курагинского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 41;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Каменский сельсовет Манского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 42;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Первоманский сельсовет Манского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 43;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Шалинский сельсовет Манского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 44;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Минусинский район с применением расчетного метода, согласно приложению N 45;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Орджоникидзевский сельсовет Мотыгинского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 46;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Первомайский сельсовет Мотыгинского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 47;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Назаровский район с применением расчетного метода, согласно приложению N 48;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края поселок городского типа Нижняя Пойма Нижнеингашского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 49;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Канифольнинский сельсовет Нижнеингашского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 50;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Новоселовский район с применением расчетного метода, согласно приложению N 51;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Партизанский район с применением расчетного метода, согласно приложению N 52;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Рыбинский район с применением расчетного метода, согласно приложению N 53;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Саянский район с применением расчетного метода, согласно приложению N 54;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Северо-Енисейский район с применением расчетного метода, согласно приложению N 55;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Сухобузимский район с применением расчетного метода, согласно приложению N 56;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края городское поселение Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района с применением расчетного метода, согласно приложению N 57;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края город Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района с применением расчетного метода, согласно приложению N 58;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края сельское поселение Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района с применением расчетного метода, согласно приложению N 59;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края сельское поселение Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района с применением расчетного метода, согласно приложению N 60;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края город Игарка Туруханского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 61;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Борский сельсовет Туруханского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 62;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Верхнеимбатский сельсовет Туруханского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 63;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Вороговский сельсовет Туруханского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 64;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Светлогорский сельсовет Туруханского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 65;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Туруханский сельсовет Туруханского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 66;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Ужурского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 67;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края город Уяр Уярского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 68;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Авдинский сельсовет Уярского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 69;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Громадский сельсовет Уярского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 70;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Новопятницкий сельсовет Уярского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 71;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Толстихинский сельсовет Уярского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 72;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Березовский сельсовет Шарыповского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 73;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Ивановский сельсовет Шарыповского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 74;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Новоалтатский сельсовет Шарыповского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 75;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Парнинский сельсовет Шарыповского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 76;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Родниковский сельсовет Шарыповского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 77;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Холмогорский сельсовет Шарыповского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 78;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Шушенский район с применением расчетного метода, согласно приложению N 79;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Эвенкийский муниципальный район с применением расчетного метода, согласно приложению N 80;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края Тюхтетский муниципальный округ с применением расчетного метода, согласно приложению N 81;
нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования Красноярского края поселок городского типа Раздолинск Мотыгинского района с применением расчетного метода, согласно приложению N 82.
(абзац введен Приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 01.03.2021 N 14-08н)
2. Установить, что в случае если производство коммунальной услуги по горячему водоснабжению осуществляется исполнителями коммунальных услуг самостоятельно с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расход тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, принимается равным соответствующим нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, утвержденным пунктом 1 настоящего Приказа.
3. Расход тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (в том числе в случае если производство коммунальной услуги по горячему водоснабжению осуществляется исполнителями коммунальных услуг самостоятельно с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме), принимается равным соответствующим нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, утвержденным пунктом 1 настоящего Приказа.
4. Опубликовать Приказ в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
(п. 4 в ред. Приказа министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 21.12.2020 N 14-48н)
5. Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через 10 дней после его официального опубликования.

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 1
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ГОРОД АЧИНСК
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0638	0,0613	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0562	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0689	0,0664	
без полотенцесушителей	0,0638	0,0613	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 2
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ГОРОД БОГОТОЛ
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,0637	0,0612	
без полотенцесушителей	0,0586	0,0561	
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,0688	0,0663	
без полотенцесушителей	0,0637	0,0612	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 3
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ГОРОД БОРОДИНО
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,0638	0,0613	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0562	
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,0689	0,0664	
без полотенцесушителей	0,0638	0,0613	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 4
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ГОРОД ДИВНОГОРСК
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0638	0,0613	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0562	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0689	0,0664	
без полотенцесушителей	0,0638	0,0613	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 5
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ГОРОД ЕНИСЕЙСК
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0638	0,0613	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0562	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0689	0,0664	
без полотенцесушителей	0,0638	0,0613	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 6
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ГОРОД КАНСК
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,0639	0,0613	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0562	
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,0690	0,0664	
без полотенцесушителей	0,0639	0,0613	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 7
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ГОРОД КРАСНОЯРСК
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0635	0,0610	
без полотенцесушителей	0,0584	0,0559	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0686	0,0661	
без полотенцесушителей	0,0635	0,0610	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 8
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ГОРОД ЛЕСОСИБИРСК
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,0638	0,0613	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0562	
С неизолированными стояками:		
с полотенцесушителями	0,0689	0,0664	
без полотенцесушителей	0,0638	0,0613	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 9
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ГОРОД МИНУСИНСК
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0635	0,0609	
без полотенцесушителей	0,0584	0,0559	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0686	0,0660	
без полотенцесушителей	0,0635	0,0609	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 10
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ГОРОД НАЗАРОВО
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0639	0,0613	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0562	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0690	0,0664	
без полотенцесушителей	0,0639	0,0613	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 11
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ГОРОД НОРИЛЬСК
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0649	0,0623	
без полотенцесушителей	0,0597	0,0571	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0701	0,0675	
без полотенцесушителей	0,0649	0,0623	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 12
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ГОРОД СОСНОВОБОРСК
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0638	0,0613	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0562	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0689	0,0664	
без полотенцесушителей	0,0638	0,0613	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 13
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ГОРОД ШАРЫПОВО
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0638	0,0612	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0561	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0689	0,0663	
без полотенцесушителей	0,0638	0,0612	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 14
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0638	0,0613	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0562	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0689	0,0664	
без полотенцесушителей	0,0638	0,0613	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 15
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗАТО Г. ЗЕЛЕНОГОРСК
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0639	0,0613	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0562	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0690	0,0664	
без полотенцесушителей	0,0639	0,0613	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 16
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗАТО П. СОЛНЕЧНЫЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0638	0,0612	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0561	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0689	0,0663	
без полотенцесушителей	0,0638	0,0612	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 17
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОСЕЛОК КЕДРОВЫЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0637	0,0611	
без полотенцесушителей	0,0586	0,0560	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0688	0,0662	
без полотенцесушителей	0,0637	0,0611	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 18
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ АЧИНСКИЙ РАЙОН
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0639	0,0613	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0562	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0690	0,0664	
без полотенцесушителей	0,0639	0,0613	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 19
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ БАЛАХТИНСКИЙ РАЙОН
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0637	0,0611	
без полотенцесушителей	0,0586	0,0560	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0688	0,0662	
без полотенцесушителей	0,0637	0,0611	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 20
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0635	0,0610	
без полотенцесушителей	0,0584	0,0559	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0686	0,0661	
без полотенцесушителей	0,0635	0,0610	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 21
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ БИРИЛЮССКИЙ РАЙОН
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0638	0,0612	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0561	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0689	0,0663	
без полотенцесушителей	0,0638	0,0612	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 22
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0637	0,0611	
без полотенцесушителей	0,0586	0,0560	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0688	0,0662	
без полотенцесушителей	0,0637	0,0611	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 23
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ БОЛЬШЕМУРТИНСКИЙ РАЙОН
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0637	0,0612	
без полотенцесушителей	0,0586	0,0561	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0688	0,0663	
без полотенцесушителей	0,0637	0,0612	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 24
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕЛЕДЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА)
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0638	0,0613	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0562	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0689	0,0664	
без полотенцесушителей	0,0638	0,0613	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 25
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗЕЛЕДЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0639	0,0613	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0562	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0690	0,0664	
без полотенцесушителей	0,0639	0,0613	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 26
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0643	0,0618	
без полотенцесушителей	0,0592	0,0566	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0695	0,0669	
без полотенцесушителей	0,0643	0,0618	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 27
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0637	0,0611	
без полотенцесушителей	0,0586	0,0560	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0688	0,0662	
без полотенцесушителей	0,0637	0,0611	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 28
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ГОРОД ИЛАНСКИЙ
ИЛАНСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0636	0,0610	
без полотенцесушителей	0,0585	0,0560	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0687	0,0661	
без полотенцесушителей	0,0636	0,0610	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 29
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЕЛЬНИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ИЛАНСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0635	0,0610	
без полотенцесушителей	0,0584	0,0559	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0686	0,0661	
без полотенцесушителей	0,0635	0,0610	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 30
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ КАРАПСЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ИЛАНСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0636	0,0610	
без полотенцесушителей	0,0585	0,0560	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0687	0,0661	
без полотенцесушителей	0,0636	0,0610	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 31
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НОВОГОРОДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ИЛАНСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0634	0,0608	
без полотенцесушителей	0,0583	0,0558	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0685	0,0659	
без полотенцесушителей	0,0634	0,0608	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 32
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЮЖНО-АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ ИЛАНСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0637	0,0611	
без полотенцесушителей	0,0586	0,0560	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0687	0,0662	
без полотенцесушителей	0,0637	0,0611	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 33
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ КАНСКИЙ РАЙОН
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0638	0,0612	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0561	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0689	0,0663	
без полотенцесушителей	0,0638	0,0612	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 34
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ КЕЖЕМСКИЙ РАЙОН
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0639	0,0614	
без полотенцесушителей	0,0588	0,0562	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0690	0,0665	
без полотенцесушителей	0,0639	0,0614	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 35
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ КОЗУЛЬСКИЙ РАЙОН
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0638	0,0612	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0561	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0689	0,0663	
без полотенцесушителей	0,0638	0,0612	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 36
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ГОРОД АРТЕМОВСК
КУРАГИНСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0638	0,0612	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0561	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0689	0,0663	
без полотенцесушителей	0,0638	0,0612	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 37
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ
ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА БОЛЬШАЯ ИРБА
КУРАГИНСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0635	0,0610	
без полотенцесушителей	0,0584	0,0559	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0686	0,0661	
без полотенцесушителей	0,0635	0,0610	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 38
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ
ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА КОШУРНИКОВО
КУРАГИНСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0637	0,0611	
без полотенцесушителей	0,0586	0,0560	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0687	0,0662	
без полотенцесушителей	0,0637	0,0611	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 39
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ
ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА КРАСНОКАМЕНСК
КУРАГИНСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0635	0,0610	
без полотенцесушителей	0,0584	0,0559	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0686	0,0661	
без полотенцесушителей	0,0635	0,0610	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 40
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ
ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА КУРАГИНО
КУРАГИНСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0638	0,0612	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0561	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0689	0,0663	
без полотенцесушителей	0,0638	0,0612	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 41
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ КОЧЕРГИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
КУРАГИНСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0638	0,0612	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0561	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0689	0,0663	
без полотенцесушителей	0,0638	0,0612	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 42
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МАНСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0639	0,0613	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0562	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0690	0,0664	
без полотенцесушителей	0,0639	0,0613	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 43
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЕРВОМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МАНСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:			
с полотенцесушителями	0,0637	0,0611	
без полотенцесушителей	0,0586	0,0560	
С неизолированными стояками:			
с полотенцесушителями	0,0688	0,0662	
без полотенцесушителей	0,0637	0,0611	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 44
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МАНСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0637	0,0611	
без полотенцесушителей	0,0586	0,0560	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0688	0,0662	
без полотенцесушителей	0,0637	0,0611	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 45
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ МИНУСИНСКИЙ РАЙОН
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0635	0,0610	
без полотенцесушителей	0,0585	0,0559	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0686	0,0661	
без полотенцесушителей	0,0635	0,0610	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 46
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0640	0,0614	
без полотенцесушителей	0,0588	0,0563	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0691	0,0665	
без полотенцесушителей	0,0640	0,0614	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 47
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0645	0,0619	
без полотенцесушителей	0,0594	0,0568	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0697	0,0671	
без полотенцесушителей	0,0645	0,0619	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 48
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0638	0,0612	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0561	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0689	0,0663	
без полотенцесушителей	0,0638	0,0612	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 49
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ
ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НИЖНЯЯ ПОЙМА
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0635	0,0610	
без полотенцесушителей	0,0584	0,0559	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0686	0,0661	
без полотенцесушителей	0,0635	0,0610	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 50
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ КАНИФОЛЬНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0635	0,0610	
без полотенцесушителей	0,0584	0,0559	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0686	0,0661	
без полотенцесушителей	0,0635	0,0610	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 51
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НОВОСЕЛОВСКИЙ РАЙОН
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0639	0,0613	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0562	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0690	0,0664	
без полотенцесушителей	0,0639	0,0613	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 52
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0638	0,0612	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0561	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0689	0,0663	
без полотенцесушителей	0,0638	0,0612	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 53
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РЫБИНСКИЙ РАЙОН
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0635	0,0610	
без полотенцесушителей	0,0584	0,0559	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0686	0,0661	
без полотенцесушителей	0,0635	0,0610	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 54
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ САЯНСКИЙ РАЙОН
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0639	0,0613	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0562	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0690	0,0664	
без полотенцесушителей	0,0639	0,0613	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 55
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0633	0,0608	
без полотенцесушителей	0,0582	0,0557	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0684	0,0658	
без полотенцесушителей	0,0633	0,0608	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 56
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0639	0,0613	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0562	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0690	0,0664	
без полотенцесушителей	0,0639	0,0613	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 57
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ДИКСОН
ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0676	0,0649	
без полотенцесушителей	0,0622	0,0595	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0730	0,0703	
без полотенцесушителей	0,0676	0,0649	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 58
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ГОРОД ДУДИНКА ТАЙМЫРСКОГО
ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0648	0,0622	
без полотенцесушителей	0,0596	0,0570	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0700	0,0674	
без полотенцесушителей	0,0648	0,0622	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 59
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ
ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0655	0,0629	
без полотенцесушителей	0,0603	0,0577	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0708	0,0682	
без полотенцесушителей	0,0655	0,0629	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 60
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ХАТАНГА
ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0659	0,0633	
без полотенцесушителей	0,0606	0,0580	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0712	0,0685	
без полотенцесушителей	0,0659	0,0633	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 61
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ
ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ГОРОД ИГАРКА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0650	0,0624	
без полотенцесушителей	0,0598	0,0572	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0702	0,0676	
без полотенцесушителей	0,0650	0,0624	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 62
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ
ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ БОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0649	0,0623	
без полотенцесушителей	0,0597	0,0571	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0701	0,0675	
без полотенцесушителей	0,0649	0,0623	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 63
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ВЕРХНЕИМБАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0649	0,0623	
без полотенцесушителей	0,0597	0,0571	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0701	0,0675	
без полотенцесушителей	0,0649	0,0623	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 64
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ВОРОГОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0649	0,0623	
без полотенцесушителей	0,0597	0,0571	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0701	0,0675	
без полотенцесушителей	0,0649	0,0623	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 65
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ СВЕТЛОГОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0649	0,0623	
без полотенцесушителей	0,0597	0,0571	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0701	0,0675	
без полотенцесушителей	0,0649	0,0623	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 66
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТУРУХАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0649	0,0623	
без полотенцесушителей	0,0597	0,0571	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0701	0,0675	
без полотенцесушителей	0,0649	0,0623	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 67
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ УЖУРСКОГО РАЙОНА
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0635	0,0610	
без полотенцесушителей	0,0585	0,0559	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0686	0,0661	
без полотенцесушителей	0,0635	0,0610	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 68
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ГОРОД УЯР УЯРСКОГО РАЙОНА
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0637	0,0611	
без полотенцесушителей	0,0586	0,0560	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0688	0,0662	
без полотенцесушителей	0,0637	0,0611	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 69
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ АВДИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
УЯРСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0635	0,0610	
без полотенцесушителей	0,0584	0,0559	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0686	0,0661	
без полотенцесушителей	0,0635	0,0610	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 70
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ГРОМАДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
УЯРСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0637	0,0611	
без полотенцесушителей	0,0586	0,0560	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0688	0,0662	
без полотенцесушителей	0,0637	0,0611	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 71
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НОВОПЯТНИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
УЯРСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0635	0,0610	
без полотенцесушителей	0,0584	0,0559	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0686	0,0661	
без полотенцесушителей	0,0635	0,0610	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 72
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
УЯРСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0635	0,0610	
без полотенцесушителей	0,0585	0,0559	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0686	0,0661	
без полотенцесушителей	0,0635	0,0610	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 73
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0637	0,0611	
без полотенцесушителей	0,0586	0,0560	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0688	0,0662	
без полотенцесушителей	0,0637	0,0611	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 74
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0638	0,0613	
без полотенцесушителей	0,0587	0,0562	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0689	0,0664	
без полотенцесушителей	0,0638	0,0613	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 75
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НОВОАЛТАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0635	0,0610	
без полотенцесушителей	0,0584	0,0559	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0686	0,0661	
без полотенцесушителей	0,0635	0,0610	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 76
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПАРНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0635	0,0610	
без полотенцесушителей	0,0585	0,0559	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0686	0,0661	
без полотенцесушителей	0,0635	0,0610	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 77
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РОДНИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0636	0,0611	
без полотенцесушителей	0,0585	0,0560	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0687	0,0662	
без полотенцесушителей	0,0636	0,0611	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 78
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ХОЛМОГОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0635	0,0610	
без полотенцесушителей	0,0584	0,0559	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0686	0,0661	
без полотенцесушителей	0,0635	0,0610	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 79
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0635	0,0610	
без полотенцесушителей	0,0584	0,0559	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0686	0,0661	
без полотенцесушителей	0,0635	0,0610	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 80
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ
ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЭВЕНКИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0646	0,0620	
без полотенцесушителей	0,0595	0,0569	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0698	0,0672	
без полотенцесушителей	0,0646	0,0620	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 81
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ
ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ТЮХТЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0637	0,0612	
без полотенцесушителей	0,0586	0,0561	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0688	0,0663	
без полотенцесушителей	0,0637	0,0612	

Заместитель министра
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.В.ГАВРИЛОВ

Приложение N 82
к Приказу
министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
от 4 декабря 2020 г. N 14-38н

НОРМАТИВЫ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ
ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ
ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА РАЗДОЛИНСК
МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА

Список изменяющих документов
(введены Приказом министерства промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 01.03.2021 N 14-08н)	

(Гкал на 1 куб. м)

Система горячего водоснабжения	Открытая система горячего водоснабжения	Закрытая система горячего водоснабжения	
1	2	3	
С изолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0640	0,0615	
без полотенцесушителей	0,0589	0,0563	
С неизолированными стояками:	
с полотенцесушителями	0,0692	0,0666	
без полотенцесушителей	0,0640	0,0615	

Министр
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Е.Е.АФАНАСЬЕВ